Návod na použitie

  **1500mW 450nm modrý laser ALLIGATOR II**

* Odskrutkujte zadnú časť (vypínač) pre vloženie batérií.
* Do laseru vložte 2 batérie typu 16340 3,7V záporným nábojom smerom k laserovej dióde/pružine.
* Laser zapnete/vypnete stlačením tlačidla na konci lasera.
* Dodržiavajte pracovný cyklus max. 1 minútu zapnutý a následne min. 30 sekúnd vypnutý.
* Pri nadmernom zahriatí nechajte laser vychladnúť aby sa predišlo poškodeniu.

 **50mW 532nm zelený laser ALLIGATOR**

* Odskrutkujte zadnú časť (vypínač) pre vloženie batérie.
* Do laseru vložte 1 batériu typu 18650 3,7V záporným nábojom smerom k laserovej dióde.
* Laser zapnete/vypnete stlačením tlačidla na konci lasera.
* Dodržiavajte pracovný cyklus 2 minúty zapnutý, 30 sekúnd vypnutý.
* Pri nadmernom zahriatí nechajte laser vychladnúť aby sa predišlo poškodeniu.

**250mW 650nm červený laser ALLIGATOR**

* Odskrutkujte zadnú časť (vypínač) pre vloženie batérie.
* Do laseru vložte 1 batériu typu 18650 3,7V kladným nábojom smerom k laserovej dióde.
* Laser zapnete/vypnete stlačením tlačidla na konci lasera.
* Dodržiavajte pracovný cyklus 10 minút zapnutý, 30 sekúnd vypnutý.
* Pri nadmernom zahriatí nechajte laser vychladnúť aby sa predišlo poškodeniu.

**BEZPEČNOSTNĚ UPOZORNENIE:**

**Nesvieťte ani nemierte laserom na ľudí, ani zvieratá.**

**Vyhýbajte sa mierením na reflexné povrchy.**

**Laserový lúč môže pri priamom zásahu do očí poškodiť zrak!**

**Pri používaní odporúčame používať ochranné okuliare.**

**Tento laser nie je hračka. Dbajte o to, aby sa nedostal do rúk neplnoletým osobám.**